Сведения о Заказчике
Организация	Фамилия, имя, отчество	E-mail	Телефон	Моб. телефон	

Пример конструктивного выполнения оптической кабельной сборки

Изгото-вить шт.	Поз. обознач.
на схеме	Тип соединителя (слева)	1-я от соединителя маркировка (слева) / расстояние аа мм	Маркировка в центре (или справа и слева – для длинных сборок)	Марка кабеля; 
L ‒ длина кабельной сборки, мм
± допуск на длину по ГОСТ 23542-79, мм	1-я от соединителя маркировка (справа) / расстояние bb мм	Тип соединителя (справа)	Диапазон рабочих температур, °С	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
32	А1	ОС-Р-Б1/0-02-3-Т-Е-В	A1 / аа	СБЕД.203733.ХХХ
А1, зав.№ ХХХХХ	ОКЦБ-03 ФЖТК.358700.101ТУ;  
L= (350 ± 10) мм	B1 / bb	ОС-Р-Б1/0-02-3-Т-Е-В	‒40…+80	
16	А2	– « –	A2 / аа	СБЕД.203733.ХХХ
А2, зав.№ ХХХХХ	– « – ;  L= (1500 ± 20) мм	B2 / bb	– « –	– « –	
8	А3	– « –	A3 / аа	СБЕД.203733.ХХХ
А3, зав.№ ХХХХХ	ОКЦБТ-01 ФЖТК.358700.101ТУ;
  L= (5000 ± 50) мм	B3 / bb	– « –	‒60…+85	

Курсивом обозначена информация, которую сообщает Заказчик

1)	В столбце 1 укажите необходимое количество оптических кабельных сборок каждой разновидности.
2)	В столбце 2 укажите позиционные обозначения оптических кабельных сборок на соответствующей схеме. В случае отсутствия этих обозначений замените их в столбцах 2 и 5 прочерком ( ─ ).
3)	В столбцах 3 и 8 укажите тип соединителей или тип присоединительных размеров по ГОСТ 26789-85 либо по TIA/EIA-604 FOCIS.
4)	Маркировку, указанную в столбцах 4, 5 и 7, предлагаем выполнить на самоламинирующихся кабельных маркерах. При отсутствии маркировок около соединителей поставьте в столбцах 4 и 7 прочерки.
5)	При количестве оптических полюсов в соединителях более одного укажите их соединение на схеме оптической соединений или в таблице.
6)	Укажите оптические параметры, подлежащие измерению и включению в индивидуальную этикетку, выполненную по ЕСКД (диапазон вносимых потерь, диапазон потерь на отражение – не более 2 параметров).

Дополнительные технические требования согласовываются по Вашим контактным данным.