Сведения о Заказчике
Организация	Фамилия, имя, отчество	e-mail	Факс	Телефон	Моб. телефон	

Пример конструктивного выполнения кабельной сборки

ТУТ – термоусаживаемая трубка. Примерная номенклатура ТУТ приведена на сайте http://tmark.ru/product-category/termousadochnaya-trubka/.
Возможно использование ТУТ отечественного производства.

Изгото-вить шт.	Поз. обознач.
на схеме	Тип соединителя (слева)	1-я от соединителя маркировка (слева) / расстояние аа мм	Маркировка в центре (или справа и слева – для длинных сборок)	Марка кабеля; 
L ‒ длина кабельной сборки	1-я от соединителя маркировка (справа) / расстояние bb мм	Тип соединителя (справа)	Диапазон рабочих температур, °С	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16	А1	СР 50-12-III-7-35	WU1 / аа	СБЕД.685671.ХХХ
А1, зав.№ ХХХХ	РК 50-7-35;  L= (750 ± 10) мм	F2-1 / bb	СР 50-12-III-7-35	‒40…+80	
8	А2		WU2 / аа	СБЕД.685671.ХХХ
А2, зав.№ ХХХХ	– « – ;  L= (1800 ± 10) мм	F2/3-1 / bb			
24	А3		WU3 / аа	СБЕД.685671.ХХХ
А3, зав.№ ХХХХ	– « – ;  L= (2500 ± 10) мм	F2/3-2 / bb			

Курсивом обозначена информация, которую сообщает Заказчик

1)	В столбце 1 укажите необходимое количество кабельных сборок каждой разновидности.
2)	В столбце 2 укажите позиционные обозначения кабельных сборок на соответствующей схеме. В случае отсутствия этих обозначений замените их в столбцах 2 и 5 прочерком ( ─ ).
3)	В столбцах 3 и 8 укажите тип соединителей или тип присоединительных размеров по ГОСТ РВ 51914-2002 или ГОСТ 20265-83.
4)	В случае отсутствия ТУТ на хвостовых частях соединителей укажите: «ТУТ на соединители не устанавливать».
5)	Маркировку, указанную в столбцах 4, 5 и 7, предлагаем выполнить на самоламинирующихся кабельных маркерах. При отсутствии маркировок около соединителей поставьте в столбцах 4 и 7 прочерки. 
6)	Укажите электрические параметры, подлежащие измерению и включению в индивидуальную этикетку, выполненную по ЕСКД (диапазон рабочих частот, КСВн , затухание, время задержки или фазовая длина, сопротивление изоляции – не более 6 параметров).
Дополнительные технические требования согласовываются по Вашим контактным данным.